关于市级休闲渔业专项资金项目的公示

福建华农生态农业开发有限公司2022被授予第十五批福建省“水乡渔村”休闲渔业示范基地称号（闽海渔[2022]74号），2023年2月20日市海洋与渔业局下达我县2023年海洋与渔业高质量发展（休闲渔业）专项资金50万元(泉财指标[2023 ] 109 号），用于支持省级以上休闲渔业示范基地拓建，以促进休闲渔业发展。根据闽财规[2022]25号文件精神，拟由福建华农生态农业开发有限公司承担实施“2023年海洋与渔业高质量发展（休闲渔业）专项资金项目”；该企业2023年2月份以后必须新增投资项目建设150万元以上，补助资金待承担单位项目实施完成并经验收后再拨付。该公司预算投入资金1517875元建设如下项目：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设内容及规模** | **预算投资（元）** |
| **一** | **福海楼装饰（占地面积300㎡，共五层楼）** | 1066459 |
| 1 | 泥水工程 | ①第一层：墙体砌18#砖墙及沙浆粉刷100㎡，墙壁和结构柱贴瓷砖及地面铺贴瓷砖250㎡。②第二至五层：地面铺贴瓷砖总面积1000㎡（不包括楼梯和卫生间）。③楼梯装修：1个。左梯第1至4层砌墙砖及沙浆粉刷面积132㎡,楼梯梯面铺设石板材总面积90㎡。④卫生间：8个（第二至五层）装饰总面积25㎡。主要完成砌墙面积150㎡，墙壁及地面瓷砖面积170㎡，安装蹲盆8个、洗手盆8个。 | 335774 |
| 2 | 墙体及加层工程 | ①墙体工程：材料采用铝夹芯板，安装四层墙体铝夹芯板总面积800㎡（第二至五层）。②加层（第五层）屋面工程：总面积340㎡，屋顶斜面底层采用架欧桑板、中层采用三油两毡防水、面层采用沥青板等建设。 | 219298 |
| 3 | 门窗及加层钢架工程 | ①第一层：铝合金门1个面积9.5㎡；铝合金钢化玻璃窗2个总面积27㎡。②第二至五层：铝合金门18个面积60㎡；铝合金钢化玻璃窗57个总面积195㎡。③第五层（加层）：钢架屋面尺寸31×12m，面积为340㎡，采用100mm双镀镀锌管。总柱数18支，每支高度3.6m；对应双镀镀锌管屋架。 ④加层吊顶：采用铝条材料，吊顶面积260㎡。⑤楼层栏杆安装：第二至五层栏杆总长124m，采用仿古铝质材料，每层长31m，高1.2m。 | 355351 |
| 4 | 室内倒吊板粉刷 | 室内倒吊板腻子粉粉刷,总粉刷面积1080㎡，其中：第1层面积96㎡，第二至四层面积990㎡。 | 48802 |
| 5 | 电路及灯具工程 |  电路及灯具安装总面积 1400㎡，其中：第一层产品展示厅面积96㎡，第二层茶文化体验馆、第三层办公室、第四层品茗室和第五层会议室等总面积1304㎡（包括楼梯和8个卫生间的电路及灯具）。 | 107234 |
| **二** | **网红桥建设工程** | 319434 |
| 1 | 网红桥 | 网红桥建设面积115㎡，网红桥两边建设4个双镀镀锌管引廊面积28㎡。建设内容：①桥柱：桥柱高4m，共10支，采用H型钢柱材质，柱底部钢筋混凝土加固，总用钢材长40m，柱底部钢筋混凝土加固总共5.8 m3。②桥面：建设面积115㎡，采用H型钢梁（横梁直梁各五支）上铺镀锌花纹钢板，在钢板上浇注120mm厚的C25钢筋混凝土。③引廊:设于桥两边,采用双镀镀锌方管和钢板结构，面积28㎡。④栏杆：桥两边和引廊两边安装双镀镀锌栏杆80m。 | 218795 |
| 2 | 心形拱门 | 网红桥面上建10组（个）心形拱门,高为3.8m,宽为3m。造型采用方形200x200mm镀锌钢板焊接成心形,拱门外测内置灯带三面采用红色铝塑板封面,拱门内侧采用白色透光铝塑板封面。 | 100639 |
| 三 | **观景台工程** | **70262** |
|  | 观景台工程 | ①异形观景台：平台面积90㎡，平台采用H型钢柱及钢梁，观景台在钢梁上铺设18mm厚的瓷塑板90㎡。②观赏拱门：建设观赏心形拱门1个，宽3.5m，高1.5m。③栏杆：在异形观景台平台外围安装双镀镀锌管长30m、高1.2m栏杆。 | 70262 |
| 四 | **安装广告牌** | 61720 |
|  | 广告牌 | ①规格：400×600mm,800×1200mm,1200×1500m。②数量：建设园区宣传广告标语120个，其中:铝质材板80个，KT材板40个。 | 61720 |
|  | **总 合 计** | 1517875 |

公示时间从2023年 11月7日开始，公示期为5个工作日。

公示电话：0595-23232037；0595－68792216

来访来电时间：正常工作时间。

 安溪县农业农村局

 2023年11月7日